**OD - 1BS**

Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser cette cuisinière. Conservez soigneusement ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Le non-respect de toutes les instructions de ce manuel peut entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles ou même la mort.

**Avis**

1. N'utilisez jamais le réchaud dans un endroit non ventilé (tente, véhicule, etc.) Ce réchaud est destiné à un usage extérieur uniquement.
2. Tenir hors de portée des enfants. N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
3. N'utilisez pas la cuisinière à proximité de matériaux inflammables. Lorsque la cuisinière fonctionne, la distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles est d'au moins 1,2 m de la cuisinière et d'au moins 1,5 m au-dessus de la cuisinière.
4. Pendant le fonctionnement, l'appareil doit être posé sur une surface plane et horizontale. En même temps, il ne faut pas déplacer l'appareil ou le bouger de quelque manière que ce soit pendant le fonctionnement.
5. Ne laissez pas la cuisinière sans surveillance si elle est en fonctionnement ou si elle vient de refroidir après avoir été éteinte.
6. Ne couvrez jamais la cuisinière avec des objets qui pourraient la faire surchauffer. De même, n'utilisez pas la cocotte à proximité d'une autre cocotte en service, d'une cheminée ou d'une autre source de chaleur. L'appareil peut être endommagé ou l'opérateur peut être mis en danger s'il devient trop chaud.
7. Les variations de la pression atmosphérique à haute altitude peuvent entraîner des problèmes avec le briquet piézoélectrique, c'est pourquoi il faut toujours avoir des allumettes ou un briquet sur soi.
8. N'utilisez jamais de récipients dont le diamètre du fond est supérieur à 210 mm. Le poids total de l'appareil et des aliments placés sur la surface de cuisson ne doit pas dépasser 3 kg. Ne placez pas de récipient vide sur la cuisinière lorsqu'elle est en marche.
9. Lorsque vous changez le réservoir de combustible, assurez-vous toujours que la cuisinière est éteinte et qu'il n'y a pas d'autres personnes ou de feux ouverts à proximité. Veillez toujours à ce que le réservoir soit solidement fixé à la cuisinière. Si la cocotte n'est pas utilisée, retirez le réservoir et rangez-le séparément de la cocotte.
10. Ne démontez jamais la cuisinière et n'effectuez aucun réglage autre que ceux décrits dans ces instructions. Si vous avez des questions, contactez votre revendeur ou le fabricant SOTO directement.

AVERTISSEMENT : Ne jamais toucher la cuisinière lorsqu'elle est en fonctionnement. Le corps de la cuisinière est alors extrêmement chaud. Après un certain temps, certaines parties de la cuisinière peuvent se décolorer. Ce changement est normal et n'a aucune incidence sur les performances de la cuisinière.

**Assemblage de l'appareil de cuisson**

1. Fermez l'alimentation en carburant en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position OFF (Fig. 1).
2. Retirez le couvercle en plastique du réservoir de combustible et vissez-le avec précaution sur le filetage du corps de la cuisinière. Serrez doucement ce raccord (figure 2 ). Un serrage excessif peut endommager la cocotte ou le robinet du réservoir de combustible et entraîner une fuite de combustible non désirée.
3. Répartir les supports sur le conteneur (fig 3 )

Vérifiez toujours qu'il n'y a pas de fuite de combustible après avoir raccordé le réservoir de combustible et le corps du réchaud. Si une fuite de combustible est détectée, ne mettez jamais l'appareil en service.

**Utilisation du cuiseur**

1. Tournez doucement l'arrivée de combustible dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez une légère fuite de combustible du brûleur. Appuyez ensuite rapidement sur l'allumeur piézoélectrique et démarrez la cuisinière ( figure 4**).**
2. Si le réchaud ne s'allume pas, coupez l'alimentation en combustible. Attendez quelques secondes et recommencez tout le processus d'allumage.
3. Lorsque l'appareil fonctionne, vous pouvez régler en continu l'intensité de la flamme en tournant la manette d'alimentation en combustible. Pendant le fonctionnement, la cuisinière doit produire une flamme bleue régulière.
4. La cuisinière s'éteint en tournant le levier de commande dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer l'alimentation en combustible.

Pendant le fonctionnement de la cocotte, ses pièces sont portées à haute température. Faites très attention lorsque vous manipulez un réchaud chaud. Lorsque vous retirez le réservoir de combustible et que vous rangez la cocotte, celle-ci doit être complètement refroidie. .

**Après l'utilisation du cuiseur**

1. Lorsque vous retirez le réservoir de combustible et que vous manipulez la cocotte, assurez-vous toujours que la cocotte est froide.
2. Placer les supports sur le conteneur.
3. Dévisser le réservoir de combustible du corps de la cuisinière.
4. Placer le cuiseur dans le récipient de stockage.

**Nettoyage et entretien**

Nettoyez régulièrement le réchaud. Ne touchez jamais l'embout du briquet lors du nettoyage, car cela pourrait nuire à son fonctionnement. Si le joint torique de la soupape du réchaud est usé, il doit être remplacé immédiatement, sinon une fuite de combustible indésirable peut se produire. Si le réchaud est endommagé ou présente une fuite de combustible indésirable, il ne doit pas être mis en service et doit être réparé immédiatement avant toute nouvelle utilisation. Pour toute autre question concernant l'entretien et le service, veuillez contacter votre revendeur ou le fabricant SOTO directement.

LIVRAISON : Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 République tchèque

 **SOTO**

**Réchaud compact pliable**

 Brevet en instance

**DANGER**

**ATTENTION**

**Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la cuisinière. Conservez ce manuel pour vous y référer ultérieurement et relisez-le régulièrement pour vous assurer que vous utilisez correctement la cuisinière et que vous respectez tous les avertissements lors de son utilisation et de son entretien. Le non-respect de toutes les instructions de ce manuel peut entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles, voire la mort.**

**N'utiliser que dans des zones bien ventilées.**

 **POUR USAGE EXTÉRIEUR UNIQUEMENT**



MONOXYDE DE CARBONE DANGEREUX

**Cette cuisinière peut produire du monoxyde de carbone, qui ne se sent pas du tout.
Son utilisation dans des espaces confinés**

**(par exemple, à l'intérieur d'une tente, d'une caravane, d'un véhicule, d'une maison mobile) peut entraîner la mort.**

**POUR VOTRE SÉCURITÉ**

Si vous sentez une odeur de gaz

**1. n'essayez pas d'allumer l'appareil.
2. Éteignez tous les feux ouverts à proximité.
3. Débranchez le réchaud du réservoir de combustible.**

**POUR VOTRE SÉCURITÉ**

**Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres liquides contenant des vapeurs inflammables à proximité de cette cuisinière ou de toute autre cuisinière.**

**C€ 1506 - 13**

Puissance : 3020 W

Certificat GAS40060 AS2658 SAI Global

Consommation moyenne de gaz : 170 g/h

AVERTISSEMENT : Les tentatives de connexion d'autres types de cartouches de gaz peuvent être très dangereuses.

**Brûleur Shinfuji CO, LTD.**

1-1-3 Miyukihama, Mito-cho, Toyokawa-city
Aichi-pref, 441-0314 Japon
Téléphone:+81 533 75 5000 FAX:+81 533 75 5033